|  |  |
| --- | --- |
| Размер | Фактический размер |
| Ø 215,25+0.115 |  |
| Ø 230+1.15 |  |
| Ø 280+0.32 |  |
| Ø 310+3.2 (пересчетом с Ø 250+0.115) |  |
| Ø 295+5.2 (пересчетом с Ø 215,25+0.115) |  |
| Ø 250+0.115 |  |
| Ø 320+0.089 |  |
| Ø 338+1.6 |  |
| Ø 60+0.046 |  |
| Ø 60+0.49+0.19 |  |
| 248-1,15 |  |
| 225-1,15 |  |
| 480±0.125 |  |
| 332±0.7 |  |
| 22±0,26 |  |
| 20,5+0,52 |  |
| 110±0.7 |  |
| 45+0.39 |  |
| 135±0.1 |  |
| 18.5±0.26 |  |
| 11±0,3 |  |
| 66max |  |
| 56max |  |
| 5±0.5x45° |  |
| 10-0,36 |  |
| 40-0,62 |  |
| R50+1 |  |
| 280 |  |
| 5 |  |
| 375±1.8 |  |
| 240±0.2 |  |
| 642+1,25 |  |
| 403±0.6 |  |
| 537±0.875 |  |
| 71+0,46 |  |
| 165±0,1(пересчётом) |  |
| 0.7±0.1 |  |
| 25±0.5 |  |
| 13±0.2 (пересчетом). |  |
| 20±0.5 |  |
| R50±0.25 |  |
| Резьба М24х2-6Н 45min |  |
| М36х2-6Н 55min |  |